*** /tmp/mjpegtools-1.6.2/lavtools/lavpipe.c	Mon Sep 23 19:46:43 2002
--- mjpegtools-1.6.2/lavtools/lavpipe.c	Thu Mar 17 10:24:10 2005
***************
*** 582,587 ****
--- 582,588 ----
        mjpeg_info( "closing input %d (source %d)", i, current_index);
        decommission_pipe_source(source);
      KEEP_SOURCE:
+       ;
      }
    }
  }
*** /tmp/mjpegtools-1.6.2/mpeg2enc/picture.cc	Sat Oct 25 17:36:32 2003
--- mjpegtools-1.6.2/mpeg2enc/picture.cc	Fri Mar 18 07:55:36 2005
***************
*** 83,91 ****
      }
  
  
! 	curref = new (uint8_t *)[5];
! 	curorg = new (uint8_t *)[5];
! 	pred   = new (uint8_t *)[5];
  
  	for( i = 0 ; i<3; i++)
  	{
--- 83,91 ----
      }
  
  
! 	curref = new uint8_t *[5];
! 	curorg = new uint8_t *[5];
! 	pred   = new uint8_t *[5];
  
  	for( i = 0 ; i<3; i++)
  	{

